Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом НИУ ВШЭ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **о мерах пожарной безопасности на объектах**

### **Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики**»

**1. Общие положения**

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Инструкция, НИУ ВШЭ) обязательна для всех работников НИУ ВШЭ. Работники обязаны знать и выполнять требования Инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.2. Руководители объектов НИУ ВШЭ (комплексов, зданий, общежитий и т.д.) (далее – объекты защиты), назначенные приказом проректора НИУ ВШЭ ответственными за пожарную безопасность, обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в объектах защиты и прилегающей к ним территории.

1.3. К работе на объекте защиты допускаются лица, прошедшие противопожарный инструктаж.

1.4. На объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей руководители обеспечивают обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

1.5. Руководители объектов защиты при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (мероприятия с массовым пребыванием людей – научные симпозиумы, конференции и др.) обеспечивают:

1.5.1. осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

1.5.2. дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

1.6. Работники, виновные в нарушении требований Инструкции, в зависимости от характера нарушения и наступивших последствий, несут дисциплинарную, административную, или уголовную ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Требования к содержанию территории**

2.1. Территорию объектов защиты в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями **запрещается** использовать для складирования материалов, мусора, оборудования и тары, строительства временных сооружений, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

2.2. Территория объектов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность следует собирать в контейнеры или ящики на специально выделенных площадках, а затем регулярно вывозить.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда свободными и содержаться в надлежащем техническом состоянии (в любое время года).

2.4. На территории объектов защиты **запрещается** производство пожароопасных работ без соответствующего оформления.

2.5. На территории объектов защиты **запрещается** запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, использовать пиротехнические изделия.

**3. Требования к содержанию зданий, сооружений, помещений**

3.1. Все служебные, жилые, складские и вспомогательные помещения должны постоянно содержаться в чистоте, мусор и отходы должны своевременно убираться.

3.2. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

3.3. На объектах защиты **запрещается**:

3.3.1. курить (в том числе кальян, электронные сигареты и т.д.), пользоваться открытым огнем (жечь простые или ароматические свечи и т.п.);

3.3.2. хранить и применять на чердаках, в подвалах, цокольных и подземных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

3.3.3. использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

3.3.4. хранить в лифтовых холлах материалы, оборудование, мебель и т.д.;

3.3.5. устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами;

 3.3.6. снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

 3.3.7. размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю;

3.3.8. проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

3.3.9. хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и различные материалы;

3.3.10. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

3.3.11. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

3.3.12. эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

3.3.13. пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, удлинители не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией изделия;

3.3.14. использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов;

3.3.15. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

3.3.16. использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ;

3.3.17. оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электросети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещается:**

3.4.1. размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

3.4.2. устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

3.4.3. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

3.5. На объектах защиты при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей **запрещается:**

3.5.1. применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

3.5.2. проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

3.5.3. уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

 3.5.4. полностью гасить свет в помещении во время спектаклей, представлений и иных мероприятий;

3.5.5. превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях);

 3.5.6. применять электрические гирлянды и иллюминацию, не имеющих соответствующих сертификатов соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3.6. Использовать первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь не по назначению категорически **запрещается**.

**4. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ**

4.1. При проведении огневыхработ **запрещается:**

4.1.1. допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения;

4.1.2. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

4.1.3. проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

4.1.4. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

4.15. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.

4.2. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе не менее 5-ти метров.

4.3. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой и т.д.).

4.4. Работы должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер пожарной безопасности.

 4.5. После окончания огневых работ место их проведения должно быть тщательно осмотрено, пролито водой и должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4-х часов.

 4.6. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

 4.7. Проведение огневых работ в нерабочее время, выходные и праздничные дни запрещается, за исключением аварийных ситуаций.

 4.8. При аварийных ситуациях, огневые работы разрешается проводить без оформления наряда-допуска в нерабочее время, выходные и праздничные дни с уведомлением центральной диспетчерской УПБ по [телефону](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php) 8 (495) 628-99-66 и в присутствии ответственного лица за проведение огневых работ, назначенного руководителем сторонней организации, а в рабочее время под контролем руководителя объекта.

 4.9. Наряд-допуск на проведение огневых работ хранится в администрации объекта в течение 1 года со дня окончания проведения работ.

**5. Порядок действий при пожаре**

5.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), каждый работник **обязан:**

5.1.1. немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **«101»** или мобильному телефону **«112»**, назвав адрес объекта, что горит, свою фамилию и контактный телефон;

5.1.2. оповестить руководителя объекта защиты или его заместителя о месте возникновения пожара;

5.1.3. принять меры по эвакуации людей;

5.1.4. при отсутствии угрозы жизни и здоровью приступить к тушению пожара в начальной стадии первичными средствами пожаротушения;

 5.1.5.в случае необходимости вызвать медицинскую службу.

5.2. Руководитель объекта защиты (директор ДАУК, АУК, гостиницы, заведующий общежитием, учебным центром, начальник СОЛ и т.д.) или его заместитель, находящийся на месте пожара, **обязан**:

5.2.1. проверить передачу сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать передачу сообщения);

 5.2.2. оповестить (информировать) руководство НИУ ВШЭ;

5.2.3. организовать эвакуацию людей из здания;

5.2.4. проверить включение систем противопожарной защиты;

5.2.5. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

5.2.6. организовать тушение пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

5.2.7. встретить подразделения пожарной охраны и предоставить сотрудникам пожарной охраны информацию (о наличии людей в здании, кратчайший путь к месту пожара (возгорания) и другие необходимые сведения об объекте).