**Уважаемые работники, преподаватели и учащиеся Высшей школы экономики!**

Информация о работе систем противопожарной защиты и действиях при возникновении чрезвычайной ситуации:

1. Ввиду большой площади АУК «Покровский бульвар», комплекс разбит на противопожарные отсеки, в которые входят один или несколько корпусов/зданий. Эти отсеки обустроены таким образом, чтобы при возгорании в одном из отсеков огонь не распространялся на соседние. Для обнаружения очага возгорания в комплексе установлена современная адресная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. При возникновении пожара сигнализация и система оповещения срабатывает только в том отсеке где произошло возгорание. Срабатывание системы оповещения всего комплекса включиться только в том случае, если пожар будет распространяться дальше по другим пожарным отсекам.

2. Для препятствия распространения пожара между отсеками, в некоторых местах прохода между корпусами, располагаются защитные противопожарные шторы. Эти шторы автоматически опускаются при срабатывании сигнализации. При следовании к месту сбора при эвакуации категорически запрещается пролезать под шторами и повреждать их.

3. Для эвакуации из корпусов комплекса необходимо пользоваться не только основными, но и многочисленными эвакуационными выходами, расположенными по периметру комплекса во избежание столпотворения.

4. После выхода из здания через эвакуационные выходы необходимо проследовать к ближайшим местам сбора (сквер Покровского бульвара напротив д. 11, двор между домами д. 7 и д. 9 по Дурасовскому пер., двор между домами д. 5 и 7 по ул. Воронцово поле). Нахождение граждан возле комплекса может привести к получению травм при разрушении стен и остекления здания в результате их деформации.

5. Гражданам, осуществляющие парковку личного автотранспорта в подземном паркинге и находящимся в здании, при включении системы оповещения о возникновении пожара категорически запрещается спускаться в паркинг, а необходимо проследовать к эвакуационным выходам.

6. Гражданам, находящимся в корпусе, в котором включилась система оповещения не рекомендуется передавать информацию посредством телефонной связи в другие корпуса во избежание возникновения паники и столпотворения на эвакуационных выходах.